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1 [bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc3801954]前言

1.1 [bookmark: _Toc31726]文档说明
1) 本文档描述厦门安捷利美维工厂智能制造项目-药品管理功能设计。
2) 随着测试工作的深入开展，及客户研讨工作的深入，可能会对本文档的内容进行部分修订。
3) 本文档是项目组通过对厦门安捷利美维工厂智能制造项目需求调研，需求分析和解决方案评审后，汇总分析而成，是项目功能规格确认阶段的输出交付物，并以此作为目标解决方案的业务需求依据。
1.2 [bookmark: _Toc24466][bookmark: _Toc53987545][bookmark: _Toc151287528]议题讨论
	日期
	议题
	参会人员
	输出文档

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2 [bookmark: _Toc3801957][bookmark: _Toc5449]概述
本功能模块用于库存请检，在SMOM标准产品不合格审核模块基础上补充和优化。本功能设计只对补充或者优化调整部分的界面及逻辑进行说明。

[bookmark: _Toc465672100][bookmark: _Toc53987547]
2.1 [bookmark: _Toc3801959][bookmark: _Toc16428]业务场景说明
1) 业务范围：厦门安捷利美维工厂
2.2 [bookmark: _Toc3801960][bookmark: _Toc20892]前置功能
	序号
	前置功能名称
	前置功能影响
	备注

	1
	
	
	



3 [bookmark: _Toc3801961][bookmark: _Toc293307463][bookmark: _Toc17524]功能设计
[bookmark: _Toc293307465]

1.1 [bookmark: _Toc53987553][bookmark: _Toc151287554][bookmark: _Toc366555594][bookmark: _Toc3801965][bookmark: _Toc7721] 物料延长日期维护
1.1.1 界面设计[image: ]

图3-1 主界面
1.1.2 操作步骤
1.点击功能地图的物料延长日期维护进入
2.点击添加按钮，下面往下增加一栏，下拉列表选择分类，输入物料、延期时间、最大延期次数，延期时间单位默认为天
3.固定延期时间与延期时间互斥，填延期时间不可勾选固定延期时间，同时子表不可维护，勾选固定延期时间才可维护子表，同时勾选固定延期时间不可填延期时间
4.勾选固定延期时间后，子表点击添加，新增一条明细，最大不可超过主表维护的最大延期次数，输入单次延期比例，单位默认为此分类下物料的有效期
1.1.3 开发项说明
	输入或查询条件参数要求

	数据项
	类型
	默认值
	必录
	编辑
	其他要求

	RR
	
	
	
	
	

	物料分类
	下拉选择
	空
	
	
	取分类表中分类类型为质量类别的分类，支持模糊查询

	物料名称
	下拉枚举
	
	
	
	取主表维护的物料名称，支持模糊查询

	主表

	数据项
	类型
	默认值
	必录
	编辑
	其他要求

	RR
	
	
	
	
	

	物料分类
	下拉选择
	空
	Y
	Y
	取分类表中分类类型为质量类别的分类

	物料名称
	文本框
	空
	Y
	Y
	手工输入

	延期时间
	数值
	空
	
	
	手工输入

	延期时间单位
	文本框
	天
	
	
	默认为天，人工不可修改

	最大延期次数
	数值
	空
	
	
	手工输入

	固定延期时间
	复选框
	空
	
	
	手工勾选

	创建人
	文本框
	空
	
	
	点击保存时的用户

	创建时间
	日期
	
	
	
	取点击保存的时间

	修改人
	文本框
	
	
	
	修改后点击保存的用户

	修改时间
	日期
	
	
	
	修改后点击保存的时间

	固定延期时间维护

	单次延期比例
	数值
	空
	
	
	手工输入

	延长单位
	文本
	空
	
	
	默认为有效期


1.1.4 关键逻辑说明


1.
2.
3.
1
2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

1. 按分类进行维护，当输入延期时间与最大延期次数后，此分类下的物料延长日期与最大延期次数均为维护好的数据
2. 当勾选固定延长日期时与最大延期次数时，每次延长日期则按照维护的比例进行推算
3. 延长时间与固定延长日期互斥，同时只有勾选了固定延长日期，才可维护子表，子表明细数量不得超过最大延期次数
1.2 [bookmark: _Toc17217]库存请检
1.2.1 页面设计
[image: ]
1.2.2 操作步骤
1.功能地图选择库存请检，点击检验方式为超期复检且状态为待检的单据填写报告进入即可
1.2.3 开发项说明
	主表

	数据项
	类型
	默认值
	必录
	编辑
	其他要求

	RR
	
	
	
	
	

	延期时间
	数值
	空
	
	
	取物料延长日期维护好的延长日期，允许人工手动修改

	新失效日期
	日期
	空
	
	
	延长日期+原失效时期，允许人工手动修改

	延期次数
	数值
	空
	
	
	根据物料编码与供应商批次号进行判定，默认为0，当延长日期大于0时进行累加，每次累加1，最大不可超过次物料的最大延期次数，当系统接收此物料超过最大延期次数的单据时，延长日期、新失效日期留空，延期次数取最大延期次数，不允许人工手动修改



1.2.4 关键逻辑项说明
1.点击填写报告时，根据提前维护好的物料延长日期自动计算出延期时间、新失效日期、延期次数
1.1 若为固定延长日期的物料时，则根据维护好的固定延长日期比例、延期次数、有效期进行推算延期时间，例如维护好的最大延期次数为2次，第一次为0.25有效期、第二次为0.125的有效期，根据物料编码和供应商批次号进行判定，首次延期时间则为0.25*有效期，第二次则为0.125*有效期，以此类推推算即可。
2.提交时做判定，当此物料的延期次数超过最大延期次数时，则提示报错，不允许提交
[bookmark: _Toc8834]4.未解决/已解决问题

4.1 [bookmark: _Toc53987554][bookmark: _Toc3801966][bookmark: _Toc366555595][bookmark: _Toc151287555][bookmark: _Toc10642]未解决问题
	ID
	问题
	解决措施
	负责人
	计划完成日期
	实际完成日期
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4.2 [bookmark: _Toc151287556][bookmark: _Toc366555596][bookmark: _Toc3801967][bookmark: _Toc53987555][bookmark: _Toc13463]已解决问题
	ID
	问题
	解决措施
	负责人
	计划完成日期
	实际完成日期

	
	
	
	
	
	

	1
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	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
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