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	1
	A
	2018/10/31
	试产首次发布。
	1
	
	
	

	2
	B
	2019/7/2
	整机检测修正。
	2
	
	
	

	3
	生产/C
	2020/8/17
	根据实际生产更改作业内容，更改文件编号。
	3
	
	
	

	4
	生产/D
	2021/10/12
	根据设计变更，发热针由原来老化1h改为0.5h。
	4
	
	
	

	5
	生产/E
	2023/12/29
	新增螺钉固定扭力要求，更改发热针检测温度范围。
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	生产/E.1
	2024/11/1
	更新检验要求、减少充电板固定螺钉为2颗
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	生产/E.2
	2026/4/13
	底座点黑胶改为704胶
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